

Polling

T0INT – 1.64us

T1INT – 2.06us

